**Технічні специфікації**

**1. Газета**

* обсяг видання – 32 сторінки;
* наклад видання – 2500 примірників;
* формат видання – А3 (302х430 мм);
* друк 4+4, офсет, папір перероблений (вторинна сировина) 70 г/м2;
* скріплення – скріпка.

2. **Вкладка в газету з розкладом**

* обсяг видання - 2 сторінки;
* наклад видання - 2500 примірників;
* формат видання – А3 (302х430 мм);
* друк 4+4, офсет, папір перероблений (вторинна сировина) 70 г/м2;
* скріплення - без скріплення

В разі можливості друкувати різними способами, потрібно зазначити спосіб друку та ціну по кожному варіанту.

**2. Фестивальна програмка**

* обсяг видання – 160 сторінок;
* наклад видання – 1000 примірників;
* формат видання – обкладинка 170х240 мм, післяобрізний формат блоку 165х240 мм, роздільник 176х240 мм (170 мм + ушко 6 мм);
* друк 4+4, / обкладинка 4+4, офсет, папір для обкладинки мелований 350 г/м2, папір для внутрішнього блоку матовий мелований 120-150 г/м2, папір для роздільників мелований матовий 300-350 г/м2 або офсетний 350 г/м2; захисний матовий лак / 8 роздільників (8 різних висічок);
* скріплення – спіраль.

Приклад висічки для роздільників:

 

**3. Індустрійний гід**

* обсяг видання – 56 сторінок;
* наклад видання – 250 примірників;
* формат видання – А6;
* друк 1+1, / обкладинка 4+1, офсет, папір із сертифікацією FSC (маркування сталого походження деревини) немелований 120-150г/м2, обкладинка – 350 г/м2, ;
* скріплення – скоби.

В разі можливості друкувати різними способами, потрібно зазначити спосіб друку та ціну по кожному варіанту.

**Додаткові умови:**

**Можливість зберігання частини публікацій на складі у виконавця до моменту пересилки на фестиваль. Адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 26.**

**Кінцевий термін** **пересилки на фестиваль: 19 березня 2020-го року.**